公文掃描設定參考文件

桃園市政府資訊科技局

一、掃描設備：

各廠牌多功能事務機或專業掃描器(此份文件以富士全錄為範例，其餘常用廠牌將陸續提供於公文系統下載區供參)。

1. 掃描設定方式說明：
   1. 輸出色彩：黑白。

(此為建議值，請視業務需求自行調整色彩)

* 1. 解析度(dpi)：300 dpi。
  2. 檔案類型：TIFF檔案。
  3. 提供ApeosPort C4570事務機設定範例如下：




範例：ApeosPort C4570事務機



請依下列步驟設定掃描為：

**黑白(請視業務需求自行調整色彩)、300 dpi、TIFF檔案**。


1. 點選「主頁」。
2. 選擇「郵件送信」。




1. 選擇掃描檔案類型為「TIFF」。





1. 選擇輸出色彩為「黑白(2色階)」。





1. 設定掃描解析度為「300 dpi」。





1. 點選「送信」，完成掃描。



1. 依上述步驟完成，若檔案共計100頁，大小約為10MB。

**(該頁數係基於「黑白、300 dpi、TIFF檔案」三種條件皆符合情況下，才可達到約100頁。)**

若以彩色進行掃描，則相對可掃描之頁數將略為減少。

